Приложение № 1

к Извещению

запроса котировок

**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту и оборудованию детских площадок**

**на территории поселка Вольгинский**

**1. Общие положения**

1.1. Наименование объекта: Выполнение работ по ремонту и оборудованию детских площадок на территории поселка Вольгинский.

1.2. Идентификационный код закупки: 183332102138233210100100060069529244.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 95.29.14.000 Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря.

1.4. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 2,12,15,24,18,27, центральная детская площадка, школа, ул. Новосеменковская д. 5,8,11,19-25,22.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 коп.

**2**. **Цели и правовое основание для выполнения работ**

2.1. Целями данной закупки является обеспечение содержательного досуга и безопасность детей на детских игровых площадках в МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы».

Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.

* 1. Форма оплаты – безналичная, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
	2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1. **Исходные данные для выполнения работ**
	1. Определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ по установке, техническому обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря в МО «Поселок Вольгинский».
	2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ- с даты заключения Контракта.

Окончание выполнения работ - рабочий день, следующий после истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

* 1. **Ведомость объемов работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Старовская д.7 (центральная площадь)** |
| 1 | Окраска поверхностей (в т.ч. качели, урн - 10 шт, скамеек-8 шт) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1764 |   |
| 2 | Ремонт балансира (замена амортизатора) | шт | 1 |  |
| 3 | Демонтаж/монтаж карусели (замена подшипника) | шт | 1 |  |
| 4 | Окраска металлических поверхностей (карусель) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |   |
| 5 | Ремонт горки, замена спуска | 100 м досок | 0,12 |  |
| 6 | Ремонт горки, рейка большая | 100 м досок | 0,03 |  |
| 7 | Окраска металлических поверхностей (рукоход и спортивный комплекс) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| **Раздел 2. Детская площадка, ул.Старовская ,д.1, 3, 5, 7** |
| 8 | Окраска металлических поверхностей (в т.ч. вешала, спортивный комплекс) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |   |
| 9 | Замена сиденья на качелях | 100 м досок | 0,026 |  |
| 10 | Демонтаж лавочки | 100 шт. изделий | 0,02 |   |
| 11 | Установка лавочек | 100 шт. изделий | 0,02 |   |
| 12 | Ремонт горки (комплексный) | 100 м элемента | 0,135 |  |
| 13 | Замена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм | 1 м сменяемого ограждения | 8*4\*2* |  |
| **Раздел 3. Ул.Старовская, д.6** |
| 14 | Установка урн | 100 шт. изделий | 0,01 |   |
| **Раздел 4. Ул.Старовская,д.4** |
| 15 | Окраска металлических поверхностей ( вешала) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |   |
| **Раздел 5. Ул.Старовская,д.2-4** |
| 16 | Ремонт горки (столбики) | 100 м элемента | 0,1 |   |
| 17 | Демонтаж лавочки | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 18 | Установка лавочек | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 19 | Демонтаж урн | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 20 | Установка урн | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 21 | прим. Демонтаж/монтаж карусели (замена подшипника) | шт | 1 |  |
| 22 | Окраска поверхностей (карусель) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 23 | Окраска лавочек | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0585 |  |
| **Раздел 6. Ул.Новосеменковская д.8-10** |
| 24 | прим. Установка малых форм | 100 столбов | 0,01 |   |
| 25 | Качели балансирные | шт. | 1 |   |
| **Раздел 7. Ул.Новосеменковская,д.5** |
| 26 | Ремонт качелей (демонтаж, сварочные работы металлических частей, замена деревянных элементов, установка) | 1 м2 | 4 |  |
| 27 | Перенос горки | 100 м2 | 0,03*3 / 100* |   |
| 28 | Установка лавочек | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 29 | Установка урн | 100 шт. изделий | 0,02 |  |
| 30 | Окраска металлических поверхностей (вешала) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |  |
| 31 | прим. Монтаж дополнительной перекладины для вешалов | 1 м | 6 |  |
| **Раздел 8. Ул.Старовская, д.14** |
| 32 | Окраска поверхностей (детской площадки целиком) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 |  |
| 33 | Замена доски на карусели | 100 м досок | 0,026 |  |
| 34 | Демонтаж лавочки | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 35 | Установка лавочек | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 36 | Подвес каната | 1 шт | 3 |  |
| 37 | Канат для детских игровых комплексов | 10 м | 0,3 |   |
| **Раздел 9. Ул. Новосеменковская, д.11, 22** |
| 38 | Замена доски на качели | 100 м досок | 0,026 |  |
| 39 | Замена доски на песочнице | 100 м досок | 0,04 |  |
| 40 | Окраска поверхностей (детской площадки целиком) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,279 |   |
| **Раздел 10. Ул.Старовская,д.24** |
| 41 | Ремонт грибков, замена досок, окраска | 1 т конструкций | 0,2642 |  |
| 42 | Окраска поверхностей (лазы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0641 |  |
| 43 | Ремонт песочницы | 100 м досок | 0,04 |  |
| 44 | Окраска поверхностей (лавочки-2 шт, горка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,282 |  |
| 45 | Ремонт балансира, окраска | 1 т конструкций | 0,0311 |  |
| 46 | Ремонт горки (замена стоек, ограждение ската) | 100 м элемента | 0,1 |  |
| 47 | Окраска поверхностей (качели синие и зеленые) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0332 |  |
| 48 | Ремонт карусели (демонтаж, замена подшипника, замена деревянных элементов, установка) | 1 т конструкций | 0,186 |  |
| 49 | Замена доски на качелях | 100 м досок | 0,026 |  |
| 50 | Окраска металлических поверхностей (вешала 6 шт) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1964 |   |
| **Раздел 11. Ул.Старовская,д.26** |
| 51 | Замена качелей (2 шт) | 1 т конструкций | 0,2 |  |
| 52 | Качели | шт | 2 |  |
| 53 | Установка спортивного комплекса | 100 шт. изделий | 0,07 |  |
| 54 | Спортивный комплекс | компл | 1 |   |
| **Раздел 12. Ул.Новосеменковская,д.19, 21, 23, 25** |
| 55 | Окраска поверхностей (детской площадки целиком) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,447 |   |
| 56 | Ремонт беседки (2 шт) | 1 т конструкций | 0,528 |  |
| 57 | Ремонт грибков | 1 т конструкций | 0,2642 |  |
| 58 | прим Бетонирование брусьев и спорткомплекса Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0058 |  |
| 59 | Качели (ближе к 21 дому) – одинарн. - капитальный ремонт | 1 т конструкций | 0,3106 |  |
| 60 | Демонтаж грибков (у д.21) 2 шт | 1 т конструкций | 0,2 |   |
| 61 | прим. Ремонт качелей (лодочка) | шт | 1 |   |
| 62 | Установка футбольных ворот | 1 т конструкций | 0,3106 |   |
| 63 | Ворота футбольные | шт | 1 |  |
| **Раздел 13. Ул.Старовская,д.25-27** |
| 64 | Демонтаж беседки | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 65 | Ремонт грибков | 1 т конструкций | 0,2642 |  |
| 66 | Демонтаж скамеек | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 67 | Ремонт лавочек | 100 м элемента | 0,208 |  |
| 68 | Окраска металлических поверхностей (вешала) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2235 |  |
| 69 | Демонтаж вышедших из строя элементов домика (Теремок) | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| **Раздел 14. Ул.Старовская,д.15-17** |
| 70 | Установка спортивного комплекса | 100 шт. изделий | 0,07 |  |
| 71 | Спортивный комплекс | компл | 1 |  |
| 72 | Окраска поверхностей (балансир) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0224 |  |
| 73 | Демонтаж скамеек | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 74 | Установка лавочек | 100 шт. изделий | 0,01 |  |

1. **Требования к Подрядчику по организации работ**
	1. Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
2. **Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.**
	1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии с сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.
	2. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.
	3. Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
	4. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и требованиям Заказчика.
	5. При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку.
	6. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	7. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
	8. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
	9. Общие требования к оборудованию детской площадки.

 Оборудование должно соответствовать следующим Национальным стандартам РФ:

 - ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

 - ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».

 - ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».

 - ГОСТ Р 52299-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.

 - ГОСТ Р 52300-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования.

 - ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.

Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия.

Требования к оборудованию.

- Оборудование и элементы оборудования должны соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены;

- должны обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;

- не допускать скопления воды на поверхности и обеспечивать свободный сток и просыхание;

- конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость;

- элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозийно-стойких материалов);

- элементы оборудования из древесины должны изготавливаться из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.2 и не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.);

- наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается;

- наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается;

- выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками;

- сварные швы должны быть гладкими;

- крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов;

- оборудование и элементы оборудования не должны допускать застревания тела, частей тела или одежды ребенка;

- для защиты детей от падения с оборудования должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

- конструкция защитного ограждения не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем;

- в конструкции защитного ограждения не должно быть элементов, допускающих лазание детей или их подъем;

- все закладные детали оборудования должны крепиться на фундаменты;

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки.

Требования к материалам:

- применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;

- применение полимерных легковоспламеняющихся материалов (группа В3 по ГОСТ 30402) не допускается;

- применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материалов не допускается (ГОСТ 12.1.044);

- применение новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается;

- металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием;

- древесина и защитные средства древесины – по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

- фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 должна быть стойкой к атмосферным воздействиям.

Требования к качеству товара:

**-** оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, предназначенным (адаптированным) для страны Заказчика и на него должна распространяется полная гарантия производителя.

 **-** исполнитель гарантирует, что поставляемое оборудование принадлежат Поставщику на праве собственности, не заложены, не арестованы, не является предметом споров с другими лицами.

 **-** исполнитель гарантирует Заказчику освобождение от всех претензий и судебных исков в случае нарушения Исполнителем патентных и/или лицензионных прав, товарных знаков, так же торговых марок, названий.

 **-** исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид продукции и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

**-** на поставляемое оборудование Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид продукции.

 **-** гарантийный срок на поставляемые товары не менее срока гарантии, введенного изготовителем.

**-** риск случайной гибели, повреждения, а так же хищения имущества Заказчика в период поставки товара лежит на Исполнителе до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приема.

1. **Требования к качеству и безопасности проведения работ**
	1. Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.
	2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.
2. **Гарантии выполнения работ**
	1. Гарантийный срок работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.

7.2. Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.

7.3. Гарантии качества должны быть на все материалы, конструктивные элементы, комплектующие, устанавливаемое оборудование.

7.4. Подрядчик обязуется возместить совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств в пределах цены муниципального контракта.

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Киселев

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Царькова Е.В.

Приложение № 2

к Извещению

запроса котировок

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

 **(далее по тексту – «НМЦК»)**

**на выполнение работ по ремонту и оборудованию детских площадок**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании пп. 2-5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567. |
| **Расчет НМЦК** | **300 000 (триста тысяч)** **рублей 00 коп.** |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 1 кв. 2018 года |

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Киселев

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Царькова Е.В.