Приложение № 1

к Информационной карте

электронного аукциона

**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту и покраске элементов детских площадок на территории поселка Вольгинский**

**1. Общие положения**

1.1. Наименование объекта: Выполнение работ по ремонту и покраске элементов детских площадок на территории поселка Вольгинский

1.2. Идентификационный код закупки: 193332102138233210100100070014299244

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 42.99.12.110: Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе.

1.4. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, ул. Старовская, д. 2, 15-17, 18, 24, 25-27, центральная детская площадка и тротуар, ул. Новосеменковская д. 3. 11, 12-14, 19-25.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта: 149 871 (сто сорок девять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 00 коп.

**2**. **Цели и правовое основание для выполнения работ**

2.1. Целями данной закупки является обеспечение содержательного досуга и безопасность детей на детских игровых площадках в МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы».

* 1. Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
	2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету за фактически выполненные работы после предоставления счета (счета-фактуры), справки о стоимости выполненных работ, подписания Сторонами Акта выполненных работ по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.
1. **Исходные данные для выполнения работ**
	1. Определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ по ремонту и покраске элементов детских площадок на территории поселка Вольгинский
	2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ- с даты заключения Контракта.

Окончание выполнения работ – 10.06.2019 г.

* 1. **Ведомость объемов работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примеч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Старовская д.7 (центральная площадь)** |
| 1 | Окраска поверхностей (карусель сиденье, песочница, качели сидения) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |   |
| 2 | Ремонт сидения качели | 100 м элемента | 0,005 |  |
| **2. Ул.Старовская,д.2** |
|  | Окраска поверхностей (карусель сидения, песочница, заборчик) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |   |
|  | Ремонт заборчика | 1 м2 | 7 |  |
|  | Ремонт песочницы |  | 0,01 |  |
| **3. Ул.Новосеменковская д.12-14** |
|  | Ремонт заборчика-шлагбаума, качели «Лодочка» | 1 м2 | 6 |   |
|  | Окраска поверхностей (качели сидения, песочница) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |   |
| **4. Ул. Новосеменковская, д.11** |
|  | Установка скамейки (перенос из парка) | 1 м2 | 1 |  |
| **5. Ул.Старовская,д.24** |
|  | Окраска поверхностей (качели сидения, заборчик) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
|  | Ремонт сидений качели 2-х секционной | 100 м элемента | 0,005 |  |
| **6. Ул.Новосеменковская,д.19-25** |
| 55 | Ремонт горки, песочницы, балансира (установка амортизаторов) | 100 м элемента | 0,23 |   |
|  | Окраска поверхностей (качели лодочка, горки и бревна-балансира) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |  |
| **7. Ул.Старовская,д.25-27** |
|  | Окраска поверхностей (лавочка 2-х сторонняя, заборчик) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| **8. Ул.Старовская,д.15-17** |
| 72 | Окраска поверхностей (сидения качели 2-х секц., качели 1-секц., вешала 3 шт.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 73 | Ремонт скамейки, ступеньки горки (дер.) |  | 0,09 |  |
| **9. Ул.Старовская,д.18** |
|  | Замена урны | 1 м2 | 2 |  |
|  | Окраска поверхностей (песочница, лавочки 2 шт., сидения качели) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| **10. Ул.Старовская центральный тротуар** |
|  | Ремонт лавочек 2 шт. |  | 0,08 |  |
|  | Окраска поверхностей лавочек 10 шт. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
|  | Окраска поверхностей урн 10 шт. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
|  | Ремонт заборчика | 1 м2 | 10 |  |
| **11. Ул.Новосеменковская, 3 (круглая клумба)** |
|  | Замена урны | 1 м2 | 2 |  |
|  | Ремонт скамеек 2 шт. | 100 м элемента | 0,08 |  |
|  | Окраска поверхностей лавочек 3 шт. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |

1. **Требования к Подрядчику по организации работ**
	1. Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
2. **Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.**
	1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии с сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования.
	2. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.
	3. Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
	4. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и требованиям Заказчика.
	5. При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку.
	6. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	7. Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
	8. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
	9. Общие требования к оборудованию детской площадки.

Оборудование должно соответствовать следующим Национальным стандартам РФ:

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».

- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».

- ГОСТ Р 52299-2013 – «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования».

- ГОСТ Р 52300-2013 – «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования».

- ГОСТ Р 52301-2013 – «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».

Требования к оборудованию.

- Оборудование и элементы оборудования должны соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены;

- должны обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;

- не допускать скопления воды на поверхности и обеспечивать свободный сток и просыхание;

- конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость;

- элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозийно-стойких материалов);

- элементы оборудования из древесины должны изготавливаться из древесины классов «стойкие» и «среднестойкие» по ГОСТ 20022.2-2018 и не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.);

- наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается;

- наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается;

- выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками;

- сварные швы должны быть гладкими;

- крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов;

- оборудование и элементы оборудования не должны допускать застревания тела, частей тела или одежды ребенка;

- для защиты детей от падения с оборудования должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

- конструкция защитного ограждения не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем;

- в конструкции защитного ограждения не должно быть элементов, допускающих лазание детей или их подъем;

- все закладные детали оборудования должны крепиться на фундаменты;

- элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки.

Требования к материалам:

- применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;

- применение полимерных легковоспламеняющихся материалов не допускается;

- применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материалов не допускается;

- применение новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается;

- металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием;

- древесина и защитные средства древесины – по ГОСТ 20022.0-2016 и ГОСТ 20022.2-2018;

- фанера по ГОСТ 3916.1-96 и ГОСТ 3916.2-96 должна быть стойкой к атмосферным воздействиям.

Требования к качеству товара:

**-** оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, предназначенным (адаптированным) для страны Заказчика и на него должна распространяется полная гарантия производителя.

 **-** исполнитель гарантирует, что поставляемое оборудование принадлежат Поставщику на праве собственности, не заложены, не арестованы, не является предметом споров с другими лицами.

 **-** исполнитель гарантирует Заказчику освобождение от всех претензий и судебных исков в случае нарушения Исполнителем патентных и/или лицензионных прав, товарных знаков, так же торговых марок, названий.

 **-** исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид продукции и наличием сертификатов, обязательных для данного вида продукции, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

**-** на поставляемое оборудование Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид продукции.

 **-** гарантийный срок на поставляемые товары не менее срока гарантии, введенного изготовителем.

**-** риск случайной гибели, повреждения, а так же хищения имущества Заказчика в период поставки товара лежит на Исполнителе до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приема.

1. **Требования к качеству и безопасности проведения работ**
	1. Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству.
	2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.
2. **Гарантии выполнения работ**
	1. Гарантийный срок работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.
	2. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении к Контракту «Техническое задание».
	3. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.
	4. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.
	5. Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.
	6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в разумный срок, указанный в требовании, с момента получения этого требования.

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Киселев

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Царькова Е.В.

Приложение № 2

к Информационной карте

электронного аукциона

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

 **(далее по тексту – «НМЦК»)**

**на выполнение работ по ремонту и покраске элементов детских площадок на территории поселка Вольгинский**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании пп. 2-5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567. |
| **Расчет НМЦК** | **149 871 (сто сорок девять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 00 коп.** |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 4 кв. 2018 года |

Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Киселев

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Царькова Е.В.